

**烧录logo说明**


1. 首先确认客户的logo图片格式与图像位深度要和公司的logo图片是一样的。确认方式：选择logo图片-单击右键-选择属性-“常规”文件类型：BMP图像-再选择“详细信息”：位深度24。（如果不符合要求，需要进行修改）


1. logo图片名称要改为“logo”,如下图所示：



1. 把软件包里面的“Probe”logo图片替换为客户的logo图片:



1. 软件包-选择logo.cfg-单击右键-用记事本打开该文件-修改logo图片的横坐标与纵坐标位置（一般不需要修改，烧录后发现logo图片位置不合适，才需要进来进行微调）。



1. 以上工作做好后，按正常烧录上位机程序一样烧录。烧录成功后，关机重启，再进行一次正常烧录上位机程序。第2次烧录成功后，再关机重启，就可以查看logo图片是否烧录成功。

备注：

1. 新装的机器要烧录别的logo,需要烧录2次上位机程序，已经烧录了2次的机器，再烧录软件时，只需烧录一次即可。
2. 要清除机器所烧录的logo恢复为“Prunus”logo，需要重新烧录内核程序，然后在正常烧录上位机程序即可。
3. 新装的机器不需要烧录别的logo，把软件包里面的logo图片与logo.cfg文件删除掉即可。正常烧录上位机程序，logo为“Prunus”。